Зарегистрировано в Минюсте России 28 августа 2020 г. N 59558

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 9 июля 2020 г. N 232

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ

К ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЕ ОПЕРАТОРА ТЕХНИЧЕСКОГО

ОСМОТРА И ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ,

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КОТОРЫХ ЛИЦАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ

НА ПОЛУЧЕНИЕ АТТЕСТАТА АККРЕДИТАЦИИ ОПЕРАТОРА ТЕХНИЧЕСКОГО

ОСМОТРА, И ОПЕРАТОРАМИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ОБЕСПЕЧИВАЕТ

ИХ СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ АККРЕДИТАЦИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Приказов Минтранса России от 30.04.2021 [N 146](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D7F6171223C0A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BF636849EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG), от 05.05.2022 [N 166](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D0FF1A1527C3A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BF636849EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG)) |  |

В соответствии с [пунктом 9 статьи 8](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D0FE171025C2A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84276C8EB322A17B72D87D91304B6E01DF4IAEEG), [частью 2 статьи 11](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D0FE171025C2A4DE4D99D75A32D03F9D086BC8437AC8EB322A17B72D87D91304B6E01DF4IAEEG) Федерального закона от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3881; 2019, N 23, ст. 2905), [пунктом 1](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D0FF111126C4A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84E75C8EB322A17B72D87D91304B6E01DF4IAEEG) и [подпунктом 5.2.53(50) пункта 5](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D0FF111126C4A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84772C4B4373F06EF2080C00D02AEFC1FF6AEIEE7G) Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3342; 2019, N 1, ст. 10; 2020, N 8, ст. 1031), приказываю:

1. Утвердить:

[Требования](#P37) к производственно-технической базе оператора технического осмотра согласно приложению N 1 к настоящему приказу;

[перечень](#P859) документов в области стандартизации, соблюдение требований которых лицами, претендующими на получение аттестата аккредитации оператора технического осмотра, и операторами технического осмотра обеспечивает их соответствие требованиям аккредитации согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2021 г. и действует до 1 марта 2027 г.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D7F6171223C0A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BF636849EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG) Минтранса России от 30.04.2021 N 146)

Министр

Е.И.ДИТРИХ

Приложение N 1

к приказу Минтранса России

от 9 июля 2020 г. N 232

ТРЕБОВАНИЯ

К ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЕ ОПЕРАТОРА

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Приказов Минтранса России от 30.04.2021 [N 146](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D7F6171223C0A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BF636949EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG), от 05.05.2022 [N 166](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D0FF1A1527C3A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BF636849EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG)) |  |

I. Общие положения

1. Требования к производственно-технической базе оператора технического осмотра включают требования к совокупности принадлежащих оператору технического осмотра на праве собственности или на ином законном основании и предназначенных для проведения технического осмотра зданий, помещений или сооружений и диагностических линий (далее - Требования).

(в ред. Приказов Минтранса России от 30.04.2021 [N 146](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D7F6171223C0A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BF626D49EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG), от 05.05.2022 [N 166](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D0FF1A1527C3A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BF626F49EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG))

--------------------------------

<1> Сноска исключена. - [Приказ](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D0FF1A1527C3A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BF626D49EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG) Минтранса России от 05.05.2022 N 166.

2. Требования обязательны для соблюдения операторами технического осмотра, а также лицами, претендующими на получение аттестата аккредитации оператора технического осмотра в соответствии со [статьей 11](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D0FE171025C2A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BF6A6B49EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG) Федерального закона от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 170-ФЗ).

II. Требования к зданиям, помещениям и сооружениям пункта

технического осмотра

3. Здания или сооружения, используемые для пункта технического осмотра, должны включать в себя производственные помещения, в которых размещаются диагностические линии технического осмотра различных категорий транспортных средств и (или) видов городского наземного электрического транспорта, которые определяются в соответствии с техническим [регламентом](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D0FF151727C6A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BF606B49EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG) Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877 <2>, сети инженерно-технического обеспечения, а также системы инженерно-технического обеспечения, обеспечивающие соблюдение температурного режима работы средств технического диагностирования, освещение помещений, электроснабжение оборудования, а также доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

(в ред. Приказов Минтранса России от 30.04.2021 [N 146](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D7F6171223C0A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BF626A49EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG), от 05.05.2022 [N 166](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D0FF1A1527C3A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BF626A49EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG))

--------------------------------

<2> Официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 15 декабря 2011 г.; является обязательным для Российской Федерации в соответствии с [Договором](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D0FF171126C7A4DE4D99D75A32D03F9D1A6B904B73C4A163685CB82D82ICE5G) о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированным Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D5F81B1321C6A4DE4D99D75A32D03F9D1A6B904B73C4A163685CB82D82ICE5G) от 3 октября 2014 г. N 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 40, ст. 5310).

(сноска в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D7F6171223C0A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BF626949EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG) Минтранса России от 30.04.2021 N 146)

4. Производственные помещения или сооружения, в которых размещаются диагностические линии технического осмотра транспортных средств различных категорий и (или) видов городского наземного электрического транспорта должны соответствовать минимальным размерам, приведенным в [таблице N 1](#P70), при этом:

замер ширины и длины производственных помещений или сооружений осуществляется между стенами помещения или сооружения;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D7F6171223C0A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BF626749EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG) Минтранса России от 30.04.2021 N 146)

высота помещений или сооружений измеряется от пола помещения или сооружения до нижней точки несущих потолочных конструкций или потолка в помещениях или сооружениях, где располагаются диагностические линии. Высота производственных помещений или сооружений, оборудованных эстакадой, должна измеряться от поверхности качения колес транспортных средств;

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D7F6171223C0A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BF616E49EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG) Минтранса России от 30.04.2021 N 146)

при использовании тупиковых постов для технического диагностирования транспортных средств категорий O2 <3> и O3 <3> минимальная длина производственных помещений или сооружений должна быть 23,5 м и 25,5 м для транспортных средств категорий O4 <3>.

--------------------------------

<3> Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в [подпункте 1.1](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D0FF151727C6A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3B9636E49EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG) приложения N 1 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" ТР ТС 018/2011, утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877.

Таблица N 1

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D7F6171223C0A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BF616C49EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG) Минтранса России от 30.04.2021 N 146)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория транспортных средств [<2>](#P58) | Минимальные размеры производственных помещений или сооружений для размещения диагностических линий, м | | | |
| Длина | Ширина | Высота | |
| при использовании осмотровой канавы или эстакады | при использовании подъемника в месте его размещения |
| L | 3,0 | 3,0 | 2,5 | |
| M1 | 6,5 | 4,0 | 2,5 | 4,0 |
| O1 | 9,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 |
| N1 | 8,0 | 4,0 | 3,3 | 4,5 |
| N2, M2 | 8,5 | 4,0 | 3,3 | 5,0 |
| M3, N3 | 14,0 | 5,5 | 4,3 | 6,0 |
| O2 | 8,5/23,5 | 4,0 | 3,3 | 5,0 |
| O3 | 14,0/23,5 | 5,5 | 4,3 | 6,0 |
| O4 | 14,0/25,5 | 5,5 | 4,3 | 6,0 |
| Tb, Tm | 22,0 | 5,5 | 5,85 | |

5. Въездные и выездные ворота для производственных помещений или сооружений, в которых размещаются диагностические линии технического осмотра транспортных средств различных категорий и (или) видов городского наземного электрического транспорта, должны соответствовать минимальным размерам, приведенным в таблице N 2.

Таблица N 2

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D7F6171223C0A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BF6B6E49EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG) Минтранса России от 30.04.2021 N 146)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория транспортных средств [<3>](#P68) | Минимальные размеры ворот для производственных помещений или сооружений, м | |
| Ширина | Высота |
| L | 2,0 | 2,0 |
| M1, O1 | 2,3 | 2,3 |
| N1 | 2,5 | 3,1 |
| N2 | 3,0 | 3,3 |
| M2, O2 | 2,7 | 3,3 |
| M3, N3 | 3,5 | 4,05 |
| O3, O4 | 3,3 | 4,05 |
| Tb, Tm | 4,0 | 5,0 |

6. В производственном помещении или сооружении оборудуются диагностические линии для проверки транспортных средств в соответствии с типовым перечнем технологических операций по проведению технического диагностирования различных категорий транспортных средств и (или) видов городского наземного электрического транспорта или его компонентов, утвержденным в соответствии с [пунктом 9 статьи 8](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D0FE171025C2A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BF646C49EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG) и [частью 4 статьи 11.1](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D0FE171025C2A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84E70C8EB322A17B72D87D91304B6E01DF4IAEEG) Федерального закона N 170-ФЗ.

7. Платформенные подъемники под колеса должны соответствовать массогабаритным характеристикам транспортных средств, категории которых входят в область аккредитации пункта технического осмотра.

(п. 7 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D0FF1A1527C3A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BF626B49EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG) Минтранса России от 05.05.2022 N 166)

8. Осмотровые канавы для диагностических линий технического осмотра транспортных средств различных категорий и (или) видов городского наземного электрического транспорта должны соответствовать минимальным размерам, приведенным в таблице N 3.

Таблица N 3

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D0FF1A1527C3A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BF626649EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG) Минтранса России от 05.05.2022 N 166)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория транспортных средств <3> | Минимальные размеры осмотровых канав для диагностических линий, м | | |
| Длина | Ширина | Глубина |
| M1, O1 | 3,5 | 0,6 | 1,1 |
| M2 | 7,0 | 0,6 | 1,1 |
| N1, O2 | 4,5 | 0,6 | 1,1 |
| N2 | 8,0 | 0,6 | 1,1 |
| M3, N3, O3, O4 | 10,0 | 0,6 | 1,1 |
| Tm | 15,0 | 1,35 | 1,3 |
| Tb | 12,0 | 0,9 | 1,3 |

В производственном помещении или сооружении должны применяться осмотровые канавы для диагностических линий и (или) платформенные подъемники под колеса. В случае невозможности применения осмотровой канавы или подъемника допускается применение осмотровой эстакады, размеры которой должны соответствовать требованиям, предъявляемым к осмотровым канавам - высота эстакады, длина горизонтального участка эстакады, внутреннее расстояние между поверхностями качения колес транспортного средства должны быть не менее величин, указанных в таблице N 3 соответственно в графах "Глубина", "Длина" и "Ширина" для соответствующих категорий транспортных средств.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D0FF1A1527C3A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BF666A49EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG) Минтранса России от 05.05.2022 N 166)

Эстакада также должна отвечать следующим требованиям:

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D7F6171223C0A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BE676749EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG) Минтранса России от 30.04.2021 N 146)

а) несущая способность эстакады должна соответствовать максимальной массе проверяемых транспортных средств с учетом установленного в эстакаду оборудования и возникающих при проведении технического диагностирования транспортных средств дополнительных нагрузок на элементы эстакады;

(пп. "а" введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D7F6171223C0A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BE666E49EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG) Минтранса России от 30.04.2021 N 146)

б) длина въездных (съездных) рамп эстакады должна обеспечивать безопасный заезд (съезд) транспортных средств на рампу (с рампы).

(пп. "б" введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D7F6171223C0A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BE666F49EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG) Минтранса России от 30.04.2021 N 146)

9. Площадка для проверки тормозных систем транспортных средств в дорожных условиях (при условии применения средства технического диагностирования, указанного в [подпункте 1.8](#P267) приложения к настоящим Требованиям) должна отвечать следующим требованиям:

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D7F6171223C0A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BE666C49EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG) Минтранса России от 30.04.2021 N 146)

1) длина площадки должна обеспечивать разгон и торможение запасной тормозной системой всех категорий транспортных средств и (или) видов городского наземного электрического транспорта, на проверку которых аккредитован оператор технического осмотра, а ее ширина должна быть не менее 4,0 м для транспортных средств категорий M1, N1 и L и не менее 4,5 м для транспортных средств остальных категорий и видов городского наземного электрического транспорта с необходимым резервом для безопасного выполнения торможений при потере поперечной устойчивости (заносе) транспортного средства. Для проверки в дорожных условиях тормозных систем транспортных средств категорий M1, N1 и L длина площадки должна быть не менее 80 м, а для транспортных средств категорий M2, M3, N2 и N3 и автопоездов - не менее 140 м, троллейбусов - не менее 100 метров, трамваев - не менее 150 метров;

2) продольный уклон площадки не должен превышать 1%;

3) площадка должна иметь цементно- или асфальтобетонное дорожное покрытие;

4) дорожное покрытие площадки должно размечаться продольной осевой линией и параллельными ей линиями, отстоящими от осевой линии влево и вправо на 0,8 м и 1,0 м или 1,2 м в зависимости от колеи проверяемых транспортных средств;

5) дорожное покрытие перед въездами и выездами на площадку должно размечаться разделительными линиями для обозначения направления движения.

10. При применении оператором технического осмотра для проверки стояночной тормозной системы транспортных средств метода скатывания с уклона нормативной величины в производственном помещении или вне его должна быть сооружена одна или несколько эстакад с наклонной опорной поверхностью. Наклон эстакады, предназначенной для проверки стояночной тормозной системы транспортных средств, проверяемых с максимально разрешенной массой, должен быть 16% +/- 1%; для транспортных средств категорий M1 - M3 в снаряженном состоянии - 23% +/- 1%, а категорий N1 - N3 в снаряженном состоянии - 31% +/- 1%.

III. Требования к диагностическим линиям

11. Диагностическая линия должна быть укомплектована средствами технического диагностирования, необходимыми для проведения в полном объеме технического осмотра определенных категорий транспортных средств или видов городского наземного электрического транспорта в зависимости от массово-габаритных характеристик проверяемых транспортных средств.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D0FF1A1527C3A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BF666949EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG) Минтранса России от 05.05.2022 N 166)

Допускается укомплектование отдельных диагностических линий средствами технического диагностирования, необходимыми для проведения в полном объеме технического осмотра части категорий транспортных средств, включенных в область аккредитации пункта технического осмотра в случае применения двух и более диагностических линий.

(абзац введен [Приказом](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D0FF1A1527C3A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BF666649EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG) Минтранса России от 05.05.2022 N 166)

Допускается укомплектование в единичном экземпляре средствами технического диагностирования, указанным в [подпунктах 1.6](#P267), [1.7](#P267), [2.1](#P267), [3.1](#P267), [4.1](#P267), [5.1](#P267) - 5.5, [6.1](#P267), [6.2](#P267), приложения к настоящим Требованиям, диагностических линий (за исключением передвижных диагностических линий), расположенных в одном производственном помещении или сооружении.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D0FF1A1527C3A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BF666949EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG) Минтранса России от 05.05.2022 N 166)

Средства технического диагностирования, размещаемые на диагностических линиях, в том числе на передвижных диагностических линиях (далее - средства технического диагностирования), должны обеспечивать проведение технического диагностирования транспортных средств в соответствии с правилами проведения технического осмотра транспортных средств, [правилами](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D7F8101324C1A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BF636749EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG) проведения технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в соответствии с [пунктом 2 статьи 7](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D0FE171025C2A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BF666849EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG) Федерального закона от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и настоящими Требованиями. Средства технического диагностирования должны соответствовать требованиям, приведенным в [приложении](#P267) к настоящим Требованиям.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D0FF1A1527C3A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BF666949EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG) Минтранса России от 05.05.2022 N 166)

(п. 11 в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D7F6171223C0A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BE666A49EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG) Минтранса России от 30.04.2021 N 146)

12. Утратил силу с 1 сентября 2021 года. - [Приказ](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D7F6171223C0A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BE666649EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG) Минтранса России от 30.04.2021 N 146.

13. Для роликовых стендов, изготовленных до 1 января 2008 г., относительная погрешность измерения тормозной силы не должна превышать +/- 7% <4>.

--------------------------------

<4> [Пункт 5.1.1.9 подраздела 5.1 раздела 5](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D6F7161227C4A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C2BA6A6849EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG) ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки, утвержден приказом Росстандарта от 18 июля 2017 г. N 708-ст, введен в действие 1 февраля 2018 г. (Москва, Стандартинформ, 2017).

14. Для проверки отработавших газов транспортных средств экологических классов 2, 3, 4 с принудительным зажиганием допускается применение четырехканальных газоанализаторов, обеспечивающих измерение содержания CO, CH и соответствующих по метрологическим характеристикам приборам классов 00; 0; I <5>. Для проверки отработавших газов транспортных средств, не оснащенных системами нейтрализации, допускается применение газоанализаторов, обеспечивающих измерение содержания CO и соответствующие по метрологическим характеристикам приборам классов I; II <5>.

--------------------------------

<5> [Пункт Г.1.1 раздела Г1](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D6F7161227C4A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C1BF606749EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG) приложения Г к ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки, утвержден приказом Росстандарта от 18 июля 2017 г. N 708-ст, введен в действие 1 февраля 2018 г. (Москва, Стандартинформ, 2017).

15. Утратил силу с 1 сентября 2021 года. - [Приказ](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D7F6171223C0A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BE666649EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG) Минтранса России от 30.04.2021 N 146.

16. Средства измерений, используемые для технического диагностирования, должны быть метрологически поверены в соответствии со [статьей 13](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D7F6151120CEA4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BE616C49EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG) Федерального закона от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" <6>.

--------------------------------

<6> Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 26, ст. 3021; 2015, N 29, ст. 4359.

17. Средства фотофиксации транспортного средства, проходящего технический осмотр, должны формировать фотографическое изображение транспортного средства с характеристиками согласно требованиям к фотографическому изображению, утвержденным в соответствии с [пунктом 9 статьи 8](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D0FE171025C2A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BF646C49EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG) Федерального закона N 170-ФЗ.

IV. Требования к передвижным диагностическим линиям

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |

19. Передвижная диагностическая линия должна быть укомплектована средствами технического диагностирования, необходимыми для проверки категорий транспортных средств, включенных в область ее аккредитации, и соответствующими требованиям, приведенным в [приложении](#P267) к настоящим Требованиям.

(в ред. Приказов Минтранса России от 30.04.2021 [N 146](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D7F6171223C0A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BE666749EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG), от 05.05.2022 [N 166](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D0FF1A1527C3A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BF656F49EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG))

20. Передвижные диагностические линии должны быть оснащены источником энергоснабжения, а также дополнительными средствами для монтажа и демонтажа средств технического диагностирования на месте проведения технического осмотра (в случае если дополнительные средства для монтажа и демонтажа предусмотрены изготовителем средств технического диагностирования в соответствии с эксплуатационной документацией).

(в ред. Приказов Минтранса России от 30.04.2021 [N 146](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D7F6171223C0A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BE656E49EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG), от 05.05.2022 [N 166](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D0FF1A1527C3A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BF656C49EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG))

Приложение

к Требованиям

к производственно-технической базе

оператора технического осмотра

СРЕДСТВА

ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ, РАЗМЕЩАЕМЫЕ

НА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПЕРЕДВИЖНЫХ

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D0FF1A1527C3A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BF656D49EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG) Минтранса России от 05.05.2022 N 166) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Средства технического диагностирования (вид оборудования) | Технические характеристики | | | Обязателен для аккредитации на категорию транспортных средств | | | | | | | | | | | Особенности применения |
| наименование параметра | диапазон измерения или предел измерения | максимальная погрешность средств измерений | L | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1, O2 | O3, O4 | Tb | Tm |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | 7 |
| 1. Средства технического диагностирования тормозных систем | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Роликовый стенд для проверки тормозных систем транспортных средств с технически допустимой максимальной массой, приходящейся на ось, не менее 13 000 кг | Тормозная сила колеса, кН, не менее | 30,0 | +/- 3% | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Применяется при аккредитации на категории транспортных средств M1, M2, M3, N1, N2, N3, O2, O3, O4, Tb |
| Усилие на органе управления, Н, не менее | 800 | +/- 7% |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, приходящаяся на ось, кг, не менее | 13 000 | +/- 3% |
| 1.2 | Роликовый стенд для проверки тормозных систем транспортных средств с технически допустимой максимальной массой, приходящейся на ось, не менее 10 000 кг | Тормозная сила колеса, кН, не менее | 30 | +/- 3% | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Применяется альтернативно стенду по подпункту 1.1 настоящего перечня при аккредитации на категории транспортных средств M1, M2, M3, N1, N2, O2, O3 |
| Усилие на органе управления, Н, не менее | 800 | +/- 7% |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, приходящаяся на ось, кг, не менее | 10 000 | +/- 3% |
| 1.3 | Роликовый стенд для проверки тормозных систем транспортных средств с технически допустимой максимальной массой, приходящейся на ось, не менее 8 000 кг | Тормозная сила колеса, кН, не менее | 20,0 | +/- 3% | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Применяется альтернативно стенду по подпункту 1.1 настоящего перечня при аккредитации на категории транспортных средств M1, M2, N1, N2, O2, O3 |
| Усилие на органе управления, Н, не менее | 800 | +/- 7% |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, приходящаяся на ось, кг, не менее | 8 000 | +/- 3% |
| 1.4 | Роликовый стенд для проверки тормозных систем транспортных средств с технически допустимой максимальной массой, приходящейся на ось, не менее 6 000 кг | Тормозная сила колеса, кН, не менее | 18 | +/- 3% | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Применяется альтернативно стенду по подпункту 1.1 настоящего перечня при аккредитации на категории транспортных средств M1, M2, N1, O2 |
| Усилие на органе управления, Н, не менее | 800 | +/- 7% |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, приходящаяся на ось, кг, не менее | 6 000 | +/- 3% |
| 1.5 | Роликовый стенд для проверки тормозных систем транспортных средств с технически допустимой максимальной массой, приходящейся на ось, не менее 2 500 кг | Тормозная сила колеса, кН, не менее | 6,0 | +/- 3% | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Применяется альтернативно стенду по подпункту 1.1 настоящего перечня при аккредитации на категории транспортных средств L, M1, N1, O2 |
| Усилие на органе управления, Н, не менее | 800 | +/- 7% |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, приходящаяся на ось, кг, не менее | 2 500 | +/- 3% |
| 1.6 | Средства контроля давления сжатого воздуха в пневматическом и пневмогидравлическом тормозных приводах | Давление сжатого воздуха, МПа, не менее | 1 | +/- 5% | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Должны применяться, если роликовые стенды для проверки тормозных систем транспортных средств не оснащены средством контроля давления сжатого воздуха и герметичности |
| 1.7 | Нагружатель сцепного устройства прицепов | Усилие вталкивания сцепного устройства, Н | 50 base_1_418429_32768 3700 | Не нормируется | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Применяется для транспортных средств категорий O2, оборудованных инерционной тормозной системой |
| 1.8 | Прибор для проверки эффективности тормозных систем транспортного средства в дорожных условиях | Установившееся замедление, м/с2 | 0 base_1_418429_32769 9,81 | +/- 4% | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Для категории Tb может применяться альтернативно стенду по подпункту 1.1 настоящего перечня |
| Время срабатывания тормозной системы, с | 0 base_1_418429_32770 3 | +/- 0,1 |
| Усилие на органе управления, Н, не менее | 800 | +/- 5% |
| 1.9 | Динамометр механический или электронный | Тормозная сила, кН | 0 base_1_418429_32771 50 | +/- 1% от верхнего предела измерений | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |  |
| 2. Средства технического диагностирования рулевого управления | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Прибор для измерения суммарного люфта в рулевом управлении | Угол суммарного люфта рулевого управления (по ободу рулевого колеса), градус | 0 base_1_418429_32772 30 | +/- 0,5 | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет |  |
| 2.2 | Люфт-детектор для проверки люфтов в деталях рулевого управления и подвески транспортного средства с технически допустимой максимальной массой, приходящейся на ось, не менее 2 500 кг |  |  |  | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Может применяться альтернативно люфт-детектору по подпункту 2.3 настоящего перечня при аккредитации на категории транспортных средств M1 и N1 |
| 2.3 | Люфт-детектор для проверки люфтов в деталях рулевого управления и подвески транспортного средства с технически допустимой максимальной массой, приходящейся на ось, не менее 13 000 кг |  |  |  | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет |  |
| 3. Средства технического диагностирования внешних световых приборов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Прибор для проверки света фар | Угол наклона светотеневой границы светового пучка в вертикальной плоскости, не менее, % (угловые минуты) | 0,1 base_1_418429_32773 3,85  (5 base_1_418429_32774 130) | +/- 0,5  (+/- 17) | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |  |
| Сила света фар, кд, не менее | 200 base_1_418429_32775 40000 | +/- 15% |
| 4. Средства технического диагностирования шин | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Штангенциркуль (с линейкой для измерения глубин) | Измерение линейных размеров, мм | 0 base_1_418429_32776 100 | +/- 0,1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Альтернативно штангенциркулю может использоваться специальный шаблон |
| 5. Средства технического диагностирования двигателя и его систем | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Прибор для определения содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств с двигателями с искровым зажиганием | Содержание оксида углерода (CO), % | 0 base_1_418429_32777 5 | +/- 5% | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Не распространяется на дилеров, осуществляющих технический осмотр марок транспортных средств, имеющих в модельном ряду только транспортные средства с двигателями с воспламенением от сжатия и (или) электрическими двигателями |
| Содержание диоксида углерода (CO2), % | 0 base_1_418429_32778 16 | +/- 5% | Должен соответствовать по метрологическим характеристикам приборам класса точности 00; 0 |
| Содержание кислорода (O2), % | 0 base_1_418429_32779 21 | +/- 5% |
| Содержание углеводородов (CnHm), млн.-1 | 0 base_1_418429_32780 2000 | +/- 5% |
| Частота вращения коленчатого вала, мин.-1, не менее | 4000 | +/- 2,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При наличии канала измерения частоты вращения коленчатого вала |
| Температура масла, °C, не менее | 100 | +/- 2,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При наличии канала измерения температуры |
| 5.2 | Прибор для определения дымности в отработавших газах транспортных средств с двигателями с воспламенением от сжатия | Коэффициент поглощения света, м-1 | 0 - base_1_418429_32781 (0 - 10, при k > 10 k = base_1_418429_32782) | +/- 0,05 при k = 1,6 base_1_418429_32783 1,8 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Не распространяется на дилеров, осуществляющих технический осмотр марок транспортных средств, имеющих в модельном ряду только транспортные средства с двигателями с искровым зажиганием и (или) электрическими двигателями |
| Частота вращения коленчатого вала, мин.-1 не менее | 4000 | +/- 2,5% | При наличии канала измерения частоты вращения коленчатого вала |
| Температура масла, °C, не менее | 100 | +/- 2,5% | При наличии канала измерения температуры |
| 5.3 | Прибор для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя и температуры масла | Частота вращения коленчатого вала, мин.-1, не менее | 4000 | +/- 2,5% | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Если не входит в состав приборов по подпунктам 5.1, 5.2 и 5.4 настоящего перечня |
| Температура масла, °C, не менее | 100 | +/- 2,5% |
| 5.4 | Универсальный измеритель содержания загрязняющих веществ и дымности в отработавших газах | Параметры в соответствии с пунктами 5.1, 5.2 и 5.3 | В соответствии с пунктами 5.1, 5.2 и 5.3 | В соответствии с пунктами 5.1, 5.2 и 5.3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Применяется альтернативно прибору по подпунктам 5.1 и 5.2 настоящего перечня |
| 5.5 | Течеискатель для проверки герметичности газовой системы питания двигателей транспортных средств | Содержание пропана, метана в воздухе | Не нормируется | Не нормируется | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |  |
| 6. Средства технического диагностирования прочих элементов конструкции | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Прибор для проверки светопропускания стекол | Светопропускание, % | 10 base_1_418429_32784 100 | +/- 2% | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |  |
| 6.2 | Линейка | Линейные размеры, м | 0 base_1_418429_32785 1,0 | +/- 0,5 мм | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  |
| 6.3 | Прибор для измерения тока утечки | Ток утечки, мА, не менее | 3 | +/- 5% от верхнего предела измерений | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |  |
| 6.4 | Ребордомер (шаблон) | Высота и толщина реборды бандажа колеса, мм | высота  0 base_1_418429_32786 12,  толщина  0 base_1_418429_32787 8 | +/- 0,5 мм | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |  |
| 6.5 | Линейка | Расстояние между внутренними гранями бандажей, мм | 0 base_1_418429_32788 1 500 | +/- 0,5 мм | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |  |
| 6.6 | Глубиномер микрометрический | Измерение глубины, мм | 0 base_1_418429_32789 25 | +/- 0,004 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |  |
| 6.7 | Нутромер микрометрический | Расстояние между внутренними гранями бандажей, мм | св. 800  до 1250  включительно | +/- 25, мкм | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |  |
| св. 1 250  до 1 600  включительно | +/- 30, мкм |

Приложение N 2

к приказу Минтранса России

от 9 июля 2020 г. N 232

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

КОТОРЫХ ЛИЦАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ПОЛУЧЕНИЕ АТТЕСТАТА

АККРЕДИТАЦИИ ОПЕРАТОРА ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА, И ОПЕРАТОРАМИ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИХ СООТВЕТСТВИЕ

ТРЕБОВАНИЯМ АККРЕДИТАЦИИ

1. [ГОСТ 33997-2016](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D6F7161227C4A4DE4D99D75A32D03F9D1A6B904B73C4A163685CB82D82ICE5G) "Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки" <1>.

--------------------------------

<1> [ГОСТ 33997-2016](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D6F7161227C4A4DE4D99D75A32D03F9D1A6B904B73C4A163685CB82D82ICE5G). Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки, утвержден приказом Росстандарта от 18 июля 2017 г. N 708-ст, введен в действие 1 февраля 2018 г. (Москва, Стандартинформ, 2017).

2. ГОСТ 31489-2012 "Межгосударственный стандарт. Оборудование гаражное. Требования безопасности и методы контроля" <2>.

--------------------------------

<2> ГОСТ 31489-2012. Межгосударственный стандарт. Оборудование гаражное. Требования безопасности и методы контроля, утвержден [приказом](consultantplus://offline/ref=4B76B26E2668D7C3E8C316E64BE9DDD1D6F8171223C7A4DE4D99D75A32D03F9D086BC84773C3BF636849EE7CC4921E02AFFC1DF0B2E7F692I0EBG) Росстандарта от 27 ноября 2012 г. N 1261-ст, введен в действие 1 января 2014 г. (Москва, Стандартинформ, 2013).